**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Опрема за базен-“Wet Bubble Pool”**

Електтични подаци(ваздушни систем)

-Тип електричне струје- Низменична струја (једнофазни улаз)

-Номинални напон- 220.240 Волти( V)

-Називна снага- 550.750 Вати ( W)

-Фреквенција струје- 50 (Hz )

-IP разред- IP55

Физички подаци(ваздушни систем)

-Максимални притисак ваздуха- 2050-2120 Pa

-Максимални проток ваздуха 650-1040 m3/h

-Температурни опсег од -20 до 440

-Амбијетални ниво звучног притиска- 78 dB

Подаци о ПВЦ тканини

-Главне компоненте- Полиестерцка база са ПВЦ подлогом

-Отпорност на хладноћу- -30 C

-Отпоност на топлоту- 70 C

Гаранција произвођачка

**НАПОМЕНА: Обавезно доставити исписане техничке карактеристике предмета набавке , на меморандуму који је оверен и потписан од стране одговорног лица.**